**南安市医院门禁系统采购招标公告**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 约定内容 |
| 1 | 采购项目 | 南安市医院门禁系统 |
| 2 | 货物交货地点 | 南安市医院院内 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见南安市医院门禁系统采购招标采购文件 |
| 5 | 交货时间 | 合同生效后7天内完成供货、安装、调试 |
| 6 | 价格与费用 | 投标价格应包括设备、辅材、运费、安装、融合、调试、售后服务等费用。 |
| 7 | 维保服务 | 中标人应具备相应的维护保养服务能力，验收后提供1年的免费维保期，对产品进行终身维护和修理。在免费质量保证期内产品出现故障，应由供应商免费更换。 |
| 8 | 提供价格参考依据 | 提供近2年内2家以上（包含2家）同产品的采购发票或中标合同复印件，要求体现价格。 |
| 9 | 对投标人的资格要求 | 详见南安市医院门禁系统采购招标采购文件 |
| 10 | 制作投标文件数量 | 正本1份，副本1份 |
| 11 | 递交投标文件截止时间 | 2020年6月12日至2020年6月16日下午16：00 |
| 12 | 递交投标文件地点 | 南安市医院电脑中心 |
| 13 | 开标时间 | 另行通知 |
| 14 | 中标方式 | 采用最低价格中标法 |
| 15 | 联系人 | 0595-86394112，叶先生 |
| 16 | 监督电话 | 0595-86394170，庄先生 |

**南安市医院门禁系统采购招标采购文件**

一、采购项目及指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 身份信息识别产品 | 1. 设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；  2. 设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，100000条记录；  3. 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；  4. 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  5. 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  6. 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  7. 设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  8. 通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26；  9. 输入接口：LAN≥1、RS485≥1、wiegand ≥ 1、USB≥1、门磁≥1、报警输入≥2、防拆≥1、开门按钮≥1；  10. 输出接口：电锁≥1个，报警输出≥1个；  11. 工作电压： DC 12V/2A；  12. 工作温度：-30~65℃。 | 台 | 5 |
| 2 | 视频监控 | 1. 最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps；  2. 视频压缩标准支持H.265/H.264；  3. 内置≥2个镜头，内置不少于两≥2个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，支持配置常用显示设置、曝光参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认设置操作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  5. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  6. 最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。  7. 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1路DC12V电源输出接口；  8. 内置麦克风；  9. 采用红外（波长≤750nm）+白光混合补光，补光距离≥50米  10. 外壳防护等级≥IP66。 | 台 | 5 |
| 3 | 门禁备用电源箱 | 1. 输入电压：100-240VAC；  2. 输出电压：12VDC；  3. 输出电流：4.17A；  4. 输出功率：50W；  5. 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；  6. 工作温度：-10℃-+70℃；  7. 工作湿度：＜95%； | 台 | 5 |
| 4 | 电子锁 | 1. 280kg静态直线拉力的单门磁力锁；  2. 内置反向电流防护装置(MOV)；  3. 门锁状态讯号输入(NONCCOM)；  4. LED指示灯显示门锁状态；  5. 防残磁设计，选用防磨损材料；  6. 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 | 只 | 5 |
| 5 | 电子锁附件 | 1. L型支架尺寸：长240\*宽47\*厚28.5mm  2. Z型支架尺寸：长180\*宽50\*厚50mm  3. 开门角度：90° | 只 | 5 |
| 6 | 模拟摄像机 | 1. 200万USB电视摄像机  2. 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS  3. 总像素:1920(水平)×1080(垂直)  4. 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)  5. 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m)  6. 日夜转换模式:单彩  7. 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0°  8. 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps  9. 信噪比:大于62dB  10. 视频输出:USB2.0  11. 音频输入:内置MIC  12. 音频输出:USB2.0  13. 白平衡:自动白平衡  14. 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结)  15. 电源供应:DC5V±15%（USB接口） | 套 | 20 |
| 7 | 综合管理平台 | 1. 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统；  2. 支持≥500路视频管理，≥100路门禁管理，≥10000个一卡通人员管理，≥1500户可视对讲管理，≥8车道管理；  3. 支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，64路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问；  4. 支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用；  5. ≥8个SATA接口；  6. 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘。 | 套 | 1 |

二、**投标方法**

l、南安市医院采购组对投标人进行资格审查。

2、南安市医院采购监督组对投标采购过程进行全程监督。

3、南安市医院采购组负责组织招标、商谈具体工作。

**三、投标人资格的证明文件**

**投标供应商必须在投标文件中提供以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件(加盖投标供应商公章)：**

1. 厂家授权代理书。

2、投标人代表身份证原件及复印件。

3、法人委托授权书(非法定代表人为投标人代表参加投标时)。

4、投标人《企业法人营业执照》副本复印件。

5、所供产品合格证明（注册证明）复印件。

**特别说明：投标供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果投标供应商虚报上述证明文件骗取中标，其中标资格无效。**

**四、技术及商务应答内容**

投标人应根据本次采购需求，选择投标产品，以完全实现采购要求功能。并提交以下有关资料。

1、详细介绍设备所具备的功能、技术指标及参数。在实际运用中，是否能满足技术要求。

2、根据采购需求，详细且完整列出产品配置。且注明品牌、规格或型号、制造商及产地（应附《供货明细表》统一格式）。

3、投标人对本次采购项目的质量保证、交货时间保证等方面内容介绍。

4、投标人对在保修期内所提供的免费服务项目、保修期后所能提供的服务项目和收费标准进行详细说明；投标人对满足文件要求或更高条件的售后服务的承诺或优惠措施。

**五、报价要求**

1、本次报价包括设备、辅材、运费、安装、融合、调试、售后服务等费用。

2、投标人提供的货物报价单位为人民币元。

3、本次采购最高限价8.6万元人民币。

**六、交货、安装期限**

中标人与采购单位签订合同后7日内产品到达交货地点并安装、调试完成。

**七、货款结算**

经采购单位检验合格且运行30日后支付合同总额。

**八、保修期及售后服务**

中标人应具备相应的维护保养服务能力，验收后提供1年的免费维保期，对产品进行终身维护和修理。在免费质量保证期内产品出现故障，应由供应商免费更换。

**九、其他事项**

1、投标人应具有本次招标货物的提供能力，投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定。投标人应在报名时递交携带公司营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件(或者三证合一)、非法人代表参与的需提供法人代表授权函。

2、如对内容有异议的，需要报名期内书面向电脑中心提供书面质疑函，意见合理的，电脑中心将对内容进行修改。

3、未经院方同意，不得于所参与项目谈判未结束前离开招标现场。

**十、投标文件格式**

**格式1**

**投   标 书**

 致：**南安市医院**

     根据贵方为 **南安市医院门禁系统** 项目招标采购货物及服务的投标邀请，投标代表                    (全名、职务)经正式授权并代表投标供应商                         (投标供应商全称、地址)提交以下文件正本壹份和副本壹份。

(1) “投标书”、“开标一览表”等；

(2) 资格证明文件；

(3) 按投标供应商须知要求提供的全部文件；

(4) 按招标文件要求提供的有关必要文件；

(5) 投标供应商认为需加以说明的其它文件。

    据此函，投标供应商同意遵守如下条款：

1、可提供产品投标价见“开标一览表”。

2、投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、投标供应商已详细审查全部招标文件和相关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本次投标有效期在本招标文件中所规定的时间内保持有效。

5、投标供应商同意提供采购机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标代表签字：

投标供应商全称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

投标供应商应将“投标书”、“开标一览表”单独密封在一个信封内，信封封口应由投标代表签字、盖章。

**格式2**

**开标一览表**

投标供应商全称(加盖公章)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号及参数 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 交付期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标供应商应将“投标书”、“开标一览表”单独密封在一个信封内，信封封口应由投标代表签字、盖章。

投标代表签字：

日期：    年   月   日

**格式3**

**法定代表人授权书(原件)**

兹有(投标供应商全称)的法定代表人             姓名）授权 （被授权人姓名）为（南安市医院门禁系统采购招标）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：                      职务： 

投标单位详细地址：

邮编：

E-mail:

联系电话/传真号码：

                   投标供应商全称（加盖公章）：

                年   月   日