**南安市医院DSA机房办公家具采购项目公告**

经院长办公会讨论研究决定，南安市医院DSA机房需采购办公家具一批，请有意向的供应商根据招标内容，到总务科递交投标文件资料。

**一、采购项目及内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 操作台 | 1、18厘实木免漆板，不含有害挥发性物质， 环保等级：E1  2、人造石台面宽度800mm  3、PVC线条收边  4、五金：优质中外台资五金配件，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象。 | m | 7.5 |
| 2 | 刷手池 | 1、医用手术室洗手池304不锈钢材质（2人位）  2、带热水功能、感应龙头、化妆镜 | 个 | 1 |
| 3 | 导管柜 | 1、304不锈钢材质  2、配不锈钢框玻璃推拉门  3、储物层板可上下调节 | ㎡ | 37.5 |
| 4 | 污物间清洗池 | 1、304不锈钢材质  2、1200\*720\*30 | 个 | 1 |

**二、制作工艺及质量要求**

（一）工艺说明

1．板材干燥、经防虫、防腐、防霉等化学处理。

2．所有油漆、胶水等均应做到环保、无毒。

3．台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

4．面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。

5．整体五金配件连接紧密，牢固可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等。

6．不锈钢为304不锈钢材质。

（二）质量标准

投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合以下现行有效标准要求:

1．国家标准GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

2．国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

3．国家标准GB/T 700-2006 《碳素结构钢》

4．部颁标准QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》

5．部颁标准QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》

6．国家标准GB/T3324木家具通用技术条件；

7．国家标准GB/T3325金属家具通用技术条件；

8．国家标准GB18584木家具中有害物质限量；

9．国家标准GB5296.6《消费品使用说明（第6部分家具）》；

10．部颁标准QB/T1951.1木家具；

11．部颁标准QB/T1951.2金属家具；

12．其他国家及行业标准。

上述标准若有更新,则以更新后的国家和部门标准执行。

（三）基本要求：颜色、款式须中标后与使用单位确认。

**三、最高控制价： 6万元（含税）。**

**四、售后服务要求**

1.谈判供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务。

2.本采购项目的最短免费质保期不得低于两年（厂家或国家有更高要求的从其约定），质保期限自验收合格之日起开始计算，所需的费用应包含在报价中。在免费质量保修期內由于设计、工艺、材料及产品的缺陷等原因发生的货物更换和维修费用均由成交供应商负责。质量保修期内出现的任何由质量原因造成的维修直到更换货物均由成交供应商负责解决并承担所需一切费用。质保期满后，成交供应商需提供终生维修维护，维修维保免费，配件费用由采购人支付。

3.成交供应商提供的货物使用一个月内出现问题的，采购人将给予退货；使用三个月内出现问题的，成交供应商需无条件进行换货，质保期内免费维修维护包括配件免费。售后服务响应时间：接到采购人通知后1小时内响应，24小时维修好。成交供应商针对故障产品超过48小时无法完成维修的，必须提供替代品。

4.供应商必须承诺质保期满后有偿的售后服务质量包括响应时间不比质保期内提供的无偿服务差。

**五、意向人资质报名要求**

供应商资质要求：

1.所投的货物或服务必须全部在供应商营业执照允许经营的范围内。

2.供应商在泉州地区有售后服务机构（需提供投标人本地售后服务机构的营业执照复印件加盖公章）。

**六、评标方法：**

三家投标采用最低价中标；两家投标采用竞争性谈判，二次报价；一家投标采用单一来源议价。

**七、递交资料：**

时间：2020年8月11日17时前递交，逾期将不再接收。

资料内容：1、营业执照、税务登记证原件及复印件加盖公章；

2、非法人代表参与的需提供法人代表授权函；

3、项目详细报价清单（表格2）；

4、售后承诺书（若有）。

备注：以上资料密封并加盖公章，封口必须盖骑缝章，如无密封盖章则视为无效报价。

5、地址：南安市医院120大楼9楼总务科

6、联系人：王先生18959866060

表格2：项目详细报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 操作台 | 1、18厘实木免漆板，不含有害挥发性物质， 环保等级：E1  2、人造石台面宽度800mm  3、PVC线条收边  4、五金：优质中外台资五金配件，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象。 | m | 7.5 |  |  |
| 2 | 刷手池 | 1、医用手术室洗手池304不锈钢材质（2人位）  2、带热水功能、感应龙头、化妆镜 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 导管柜 | 1、304不锈钢材质  2、配不锈钢框玻璃推拉门  3、储物层板可上下调节 | ㎡ | 37.5 |  |  |
| 4 | 污物间清洗池 | 1、304不锈钢材质  2、1200\*720\*30 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |