关于南安市医院结核门诊叫号系统采购意向公告

由于结核门诊业务需要，经研究决定，拟采购结核门诊叫号系统，产品需包含叫号软件系统、43寸壁挂一体机1台、19寸壁挂一体机4台，功放及喇叭各一台，安装费等，资料需包含：报价表（需包括一切施工所需软硬件，如相关的辅料、实施安装等一切人工费用、税费、售后服务等费用，招标方不再追加相关的一切费用）、技术参数、配置清单、优势、兼容性及特点等）；可以实现预约确认、门诊叫号等功能，报价表必须包含与院内信息系统能够对接（我院HIS系统为智业软件建设、自助机为易联众公司建设），报价包含相关接口费用。具体参数如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参数 | 数量 |
| 43寸壁挂一体机 | （1）操作系统：安卓操作系统6.0； （2）CPU：四核/主频1.6G； （3）内存：2G； （4）存储：8G ； （5）尺寸：43寸； （6）音频接口：音频接口×1，模拟左 右声道输出（3.5mm耳机接口）； （7）以太网口：×1，100M/1000M 自适应；支持WIFI （8）USB2.0 ×2； （9）电源输入：交流100~240V； （10）待机功耗：≤5W； （11）工作温度：0℃～40℃ ； （12）工作湿度:10%～90％，无凝露； （13）存贮温度:-20℃～60℃ ； （14）视频格式：支持MPEG-1 Systems MPEG-2 PS MPEG-2 TS AVI MP4； （15）音频格式：MPEG-1 Layers I II III2.0；MPEG-4 AAC；WAV；24-bit PCM； （16）图片格式：BMP、JPEG、PNG、动态GIF等； （17）支持画面分割：视频区，图文区，滚动字幕， 日期时间星期区，支持自由分屏，支持Office文件、表格控件； （18）播放模式：通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播 定时、垫片播放等； （19）支持远程开关机：支持远程开关机； | 1 |
| 19寸壁挂一体机 | （1）操作系统：安卓操作系统6.0； （2）CPU：四核/主频1.6G； （3）内存：2G； （4）存储：8G ； （5）尺寸：18.5寸； （6）音频接口：音频接口×1，模拟左 右声道输出（3.5mm耳机接口）； （7）以太网口：×1，100M/1000M 自适应；支持WIFI （8）USB2.0 ×2； （9）电源输入：交流100~240V； （10）待机功耗：≤5W； （11）工作温度：0℃～40℃ ； （12）工作湿度:10%～90％，无凝露； （13）存贮温度:-20℃～60℃ ； （14）视频格式：支持MPEG-1 Systems MPEG-2 PS MPEG-2 TS AVI MP4； （15）音频格式：MPEG-1 Layers I II III2.0；MPEG-4 AAC；WAV；24-bit PCM； （16）图片格式：BMP、JPEG、PNG、动态GIF等； （17）支持画面分割：视频区，图文区，滚动字幕， 日期时间星期区，支持自由分屏，支持Office文件、表格控件； （18）播放模式：通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播 定时、垫片播放等； （19）支持远程开关机：支持远程开关机； | 4 |
| 功放+喇叭 | 功放及喇叭各一台 | |
| 叫号软件 | 可以实现预约确认、门诊叫号等功能，必须与院内信息系统能够对接（我院HIS系统为智业软件建设），报价包含相关接口费用 | |
| 安装费 | 含线材及人工费 | |

2、提供具体的项目建设方案、售后服务方案、培训方案；

3、提供供应商的资质证件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等）；

4、提供供应商委托人的身份证复印件及授权书、联系方式；

5、提供供应商的法人身份证复印件；

6、以上材料（除供应商资质证件外）均需装进档案袋封存，加盖供应商的公章；

7、中标方式：采用最低价格中标法（不足三家流标）；

8、请于2021年4月15日17:30前到南安市医院120大楼6楼信息中心递交方案资料（周六不休）。递交资料一式两份，资料不全者，谢绝接待。产品介绍时间及地点另行通知。

联系人：洪先生 联系电话：15959518399、0595-86394112

监督电话：0595-86394170

南安市医院

2021年4月10日